|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Директор МБУДО  «ДМШ № 5»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Вербицкий  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для уборщика производственных служебных помещений**

**в МБУДО «ДМШ № 5»**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПСНОСТИ**

**1.1.** Работниками по уборке помещений могут быть граждане обоего пола, годные по состоянию здоровья к этой работе.

**1.2.** При приеме на работу уборщица должна пройти вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, стажировку перед допуском к самостоятельной работе и обучение в объеме 1 группы допуска по электробезопасности. В процессе работы проходить повторные периодические инструктажи не реже одного раза в три месяца.

**1.3.** Работники обязаны соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.

**1.4.** Курить только в специально отведенных местах. Не разрешается употреблять спиртные и др. алкогольные напитки.

**1.5.** Не допускается присутствие посторонних лиц на рабочем месте.

**1.6.** Выполнять необходимо только ту работу, которая поручена и по которой проведен инструктаж по безопасным приёмам труда.

**1.7.** Опасными и вредными производственными факторами при уборке помещений являются:

- приготовление дезрастворов;

- уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств;

- напряжение электрической сети;

- недостаточная освещенность рабочего места;

- падение с высоты.

Действие фактора:

- соприкосновение глаз, рук и др. участков тела с дезрастворами, моющими средствами;

- поражение электрическим током;

- поражение рук об острые предметы, ушибы.

**1.8.** Средства индивидуальной защиты:

При уборке используются спецодежда, спецобувь и др. СИЗ (халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов дополнительно сапоги резиновые и перчатки резиновые, при приготовлении дезрастворов – очки защитные).

**1.9.** Уборочный инвентарь должен быть в исправном состоянии, а используемый для уборки санузлов должен иметь сигнальную маркировку отличную от маркировки уборочного инвентаря иных помещений.

**1.10.** Уборочный инвентарь использовать только по назначению.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

**2.1.** Перед началом работы надеть и тщательно пригнать положенную спецодежду. При уборке с применением обильного количества воды обязательно надевать резиновую обувь на ноги (резиновые сапоги или галоши).

**2.2.** Повязать голову косынкой или платком, спрятав под ними волосы.

**2.3.** Проверить исправность и надежность рабочего инвентаря для уборки помещения (ведро, щетки, веники и т.д.). Пользоваться неисправными инструментами и инвентарем ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

**2.4.** Режим и последовательность уборки помещений определяет руководитель работ.

**2.5.** Перед уборкой помещения открыть окна (фрамуги) и закрепить их крючками или другими фиксирующими их положение устройствами.

**2.6.** Убедиться в нормальном освещении рабочего места.

**2.7.** Подготовить теплую воду и необходимые дезсредства.

**2.8.** Запрещается использовать для нагрева воды электрокипятильники.

**3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

**3.1.** При наличии повреждений кожного покрова рук, а также при уборке санузлов, производить работу только в резиновых перчатках.

**3.2.** При применении во время уборки сантехнических порошков, дез­растворов и т.д. разводить и пользоваться ими крайне осторожно, не допуская распыления порошка и попадания брызг раствора на лицо (особенно предохранять глаза) и другие участки тела. Работать с указанными веществами в резиновых перчатках.

**3.3.** При уборке мусора с большим выделением пыли опрыскивать пол водой, и обязательно пользоваться марлевой повязкой или респиратором.

**3.4.** Подметать полы необходимо смоченным водой веником или тряпкой обернутой на щетку, во избежание поднятия пыли.

**3.5.** Во всех случаях передвижения по лестничным маршам держаться за поручни, не отвлекаться.

**3.6.** Подметание и мытье полов балконов и лестниц производить осторожно, не спеша, внимательно следить за тем, чтобы вниз не падал мусор, твердые предметы и не проливалась вода.

**3.7.** При удалении битого стекла необходимо пользоваться рукавицами, складировать битое стекло в специальную тару.

**3.8.** Очистку мусорных урн и производить с предельной осторожностью, используя при необходимости брезентовые рукавицы, во избежание травм рук от острых предметов.

**3.9.** Мусор складывать в специально отведенное место. Сжигать его запрещается.

**3.10.** Не применять для уборки помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

**3.11.** Стены при необходимости протирают влажной тряпкой, не допуская попадания влаги в электрическую аппаратуру, смонтированную на стене (штепсельные розетки, выключатели и т.д.).

**3.12.** Категорически запрещается включение пылесоса в штепсельные розетки, имеющие внешние повреждения, если отсутствует или повреждена защитная коробка или планка, надежно не закреплена розетка и т.д.

**3.13.** При работе с пылесосом не допускать сильного натяжения питающего провода. Провод по длине должен соответствовать размеру убираемого участка. В случае применения удлинителя категорически запрещается соединять и разъединять удлинитель при включенной в розетку вилке, а также сматывать провод, находящийся под напряжением.

**3.14.** Запутавшийся провод распутывать только при вынутой из штепсельной розетки вилке.

**3.15.** Металлический корпус пылесосов должен быть заземлен при работе в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных.

**3.16.** Очистку пылесборника производить только при полном отключении пылесоса, т.е. при вынутой из штепсельной розетки вилке, в установленных местах.

**3.17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- заниматься самостоятельно устранением неисправностей, обнаруженных в ходе работы;

- работать в диэлектрических перчатках, галошах, срок испытания которых истек;

- отлучаться из помещения при оставленных включенными в сеть электроприборами.

- протирать влажной тряпкой электророзетки, отключающие устройства, распределительные коробки и т.п., находящиеся под напряжением.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОТИРКЕ СТЕКОЛ, СТЕН И ПЫЛЕСОСНЫХ РАБОТАХ.**

**4.1.** К работам по протирке стекол и стен, а также по выполнению пылесосных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасным приемам и методам работы.

**4.2.** До начала работ по протирке стекол, стен, других конструкций и оборудования должен быть составлен план ее безопасного ведения.

**4.3.** Перед началом работ по протирке стекол в рамах должна быть проверена прочность крепления стекол и самих рам.

**4.4.** Места производства работ должны быть достаточно освещены.

**4.5.** Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна выполняться при снятом напряжении и только с раздвижных лестниц-стремянок или подмостей. Лестницы-стремянки должны иметь на тетивах резиновые башмаки, а подмости - ограждения. Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим рабочим, запрещается.

**4.11.** Производство протирочных работ в помещениях, где имеются электропровода или действующее электрооборудование, может производиться только после отключения электроустановок и электросетей, либо надежного укрытия их деревянными щитами и коробами и под наблюдением производителя работ (которому поручено руководство этими работами).

**4.12.** Очистку пыли со стен, карнизов и потолков необходимо выполнять с подмостей, подъем электропылесосов на высоту должен производиться при помощи прочной веревки. Подниматься по лестнице или стремянке, держа в руках пылесос, работать пылесосом с этих лестниц запрещается.

**4.13.** Подключение пылесосов к сети должно производиться при помощи штепсельной розетки. Присоединение шнуров к переходным предохранительным щиткам как путем наброса, так и нажима к клеммам запрещается.

**4.14.** Шнур, подводящий ток к пылесосу, должен быть заключен в резиновую трубку.

**4.15.** Ремонт пылесосов, а также снятие с них фильтров может производиться только при отключенном от сети электродвигателе.

**4.16.** При полном или частичном прекращении электроснабжения выключить пылесос или другие электроприборы. После устранения аварии можно продолжить работу.

1. **ТРЕБОВАНИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**

**5.1.** Во всех случаях, когда во время уборки служебных помещений пылесосами в них обнаружены неисправности, могущие привести к несчастному случаю ( повреждены и неисправны вилки, розетки, нарушена изоляция питающих проводов и т.д.) уборщица ОБЯЗАНА:

- немедленно прекратить уборку;

- отключить оборудование от питающей сети;

- сообщить о неисправности руководителю:

- до устранения неисправности квалифицированным электротехническим персоналом и разрешения ответственного лица к работе не приступать.

**5.2.** При возникновении несчастного случая необходимо:

- немедленно прекратить работу;

- принять неотложные меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему;

- при освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущими частями;

- поставить в известность о случившемся администрацию;

- вызвать врача или организовать доставку пострадавшего в меди­цинское учреждение;

- по возможности (если это не угрожает жизни и здоровью окружаю­щих) сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай до прибытия комиссии;

- не приступать к работе на том участке, где произошел несчастный случай до полного расследования и разрешения администрации.

**5.3.** При возникновении пожара **НЕОБХОДИМО:**

- немедленно прекратить работу, оценить обстановку;

- сообщить о случившемся администрации;

- приступить к ликвидации пожара при помощи всех имеющихся в рас­поряжении средств пожаротушения, а в случае если это невозможно сделать своими силами, сообщить по телефону в пожарную часть и продолжить тушение загорания.

**5.4.** При возникновении опасных условий работы (обрыв проводов, появления запаха газа, паров, порывов труб канализации, водоснабжения и т.д.) все рабочие и служащие должны быть выведены из опасной зоны.

**5.5.** При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих растворов, обильно промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:**

**6.1.** По окончании работы закрыть окна (фрамуги).

**6.2.** Привести в порядок рабочий инструмент, инвентарь, спецодежду и убрать их в подсобное помещение. Подсобное помещение содержите в чистоте порядке. Закончив весь объем работы, тщательно вымыть руки.